安徽城市管理职业学院新站校区划定机动车停车位

项目询比报价单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **参数要求** | **单位** | **数量** | **单价（元）** |
| 1 | 车位线 | 规格尺寸：  线宽0.15米，停车位尺寸约为：长6.5米、宽2.5米（116个），长5.5米、宽2.5米（30个）。  施工工艺：  热熔型涂料中的树脂须是热塑性的，要求与各物质相溶性好，酸价低，色泽浅，耐热性和耐候性好。热溶涂料添加剂有增塑剂、防沉降剂、抗污染剂和抗紫外线变色剂等。为增加标线夜间反光性，还须预混玻璃微珠和面撒玻璃珠。。  路面标线涂料的技术要求应符合JT/T: 280、GN.47、GN:48: 的规定。  **注：报价包含货物、运输、施工、税金等一切费用。** | 个 | 146 |  |
| 总报价 | | 大写： 小写：¥ | | | |

联系人： 报价单位名称（盖章）：

联系电话： 报价日期：