附件2 新桥校区询价明细表（9月29日晚 · 约1200—1500人）
	序号
	项目名称
	规格配置
	数量
	单位
	供应商填报单价(元)
	供应商填报合价(元)
	备注

	一、共用设备（转场复用，已在附件1计价，本表不重复计列，仅作配置标准与验收依据）

	1
	线阵全频音箱
	ZS-110线阵（全频）或同档次，含吊挂/堆叠件
	—
	只
	转场复用
	已计入 附件1
	

	2
	线阵超低音箱
	ZS-110S线阵（超低）或同档
	—
	只
	转场复用
	已计入 附件1
	

	3
	返听音箱
	ZS-M15（返听）或同档
	—
	只
	转场复用
	已计入 附件1
	

	4
	数字调音台
	迈达斯M32 或同档（≥32路）
	—
	台
	转场复用
	已计入 附件1
	

	5
	功率放大器
	匹配音箱阻抗及功率要求
	—
	台
	转场复用
	已计入 附件1
	

	6
	无线手持话筒
	SHURE无线手持或同档，U段，含备用电池
	—
	只
	转场复用
	已计入 附件1
	★新站4名主持人各1支+备用4支；新桥2名主持人各1支；严禁主持人共用轮换

	7
	无线头戴麦克风
	专业演出级U段，含腰包发射机+头戴咪头
	—
	套
	转场复用
	已计入 附件1
	★舞蹈/小品/情景朗诵类节目必需，不得删减

	8
	音响配套线缆
	配套，满足现场使用需求
	—
	组
	转场复用
	已计入 附件1
	

	9
	灯光控制台
	领焰Y2+NPU 或同档次控制台
	—
	台
	转场复用
	已计入 附件1
	

	10
	光束灯
	GTB-CY600 或同档 230W/330W 光束灯
	—
	台
	转场复用
	已计入 附件1
	★两校区开场均须有灯光秀（≥60秒），核心设备，不得删减

	11
	条形频闪
	VELLO-1400W 或同档
	—
	台
	转场复用
	已计入 附件1
	

	12
	染色LED帕灯
	GTB-1810W 全彩LED帕灯 或同档
	—
	台
	转场复用
	已计入 附件1
	

	13
	烟雾机
	配套，满足现场使用需求
	—
	台
	转场复用
	已计入 附件1
	

	14
	数字直通
	配套，满足现场使用需求
	—
	台
	转场复用
	已计入 附件1
	

	15
	灯光配套电缆
	华绍单股50平方电缆
	—
	米
	转场复用
	已计入 附件1
	

	16
	室外高清LED主屏
	P3 室外高亮高刷（亮度≥5000nit，刷新≥1920Hz，IP65）8m×4m
	—
	㎡
	转场复用
	已计入 附件1
	★含钢架结构、两次安装搭建、调试、拆场

	17
	室外高清LED侧屏
	P3 室外高亮高刷 4m×2m×2块
	—
	㎡
	转场复用
	已计入 附件1
	★含两次安装搭建与拆场

	18
	切割灯
	鹏林CKC-V8LED切割或同档
	6
	台
	
	
	

	19
	视频处理器
	诺瓦K-16 视频处理器 或同档
	—
	台
	转场复用
	已计入 附件1
	

	20
	S3视频服务器
	澜景正版s3服务器 或同档（含播放授权）
	—
	台
	转场复用
	已计入 附件1
	

	二、本场技术人员（9月29日）

	21
	专业音响师
	全程驻场：搭建调试、彩排、演出、撤场
	1
	人·场
	
	
	

	22
	专业灯光师
	[bookmark: _GoBack]全程驻场，含开场灯光秀编程
	1
	人·场
	
	
	★须提前提交灯光秀编程方案与音乐时间轴，经校方确认后执行

	23
	专业视频师
	全程驻场，负责主/侧屏画面切换与播放
	1
	人·场
	
	
	

	三、新桥校区场地专属（9月29日晚）

	1
	舞台区雷亚架
	15m×7m，含立柱、拉杆、斜撑，抗风加固
	1
	项
	
	
	

	2
	面光雷亚架
	6m×6m
	1
	项
	
	
	

	3
	雷亚架舞台
	15m×7m=105㎡，承重≥500kg/㎡
	105
	㎡
	
	
	★与新站112㎡相差6%，观感不得明显落差

	4
	舞台台阶
	配套，含防滑处理
	2
	项
	
	
	

	5
	阻燃地毯
	阻燃B1级，舞台面及主要通道满铺
	125
	㎡
	
	
	

	6
	线槽板
	配套
	45
	块
	
	
	

	7
	领导嘉宾席
	贵宾椅15个（含椅套）+1.8m活动桌6张（含桌布）
	1
	项
	
	
	

	8
	观众席
	红色座位450个
	
	
	
	
	

	9
	★转场运输与二次搭建
	新站9月28日演后拆卸→运输至新桥（约52km）→9月29日重新搭建调试
	1
	项
	
	
	★含货车≥2车次、装卸人工、夜间施工；控价关键项

	10
	现场技术保障
	搭建、彩排、演出、撤场全程技术驻场
	1
	项
	
	
	

	11
	备用应急器材
	有线话筒≥2支、备用控制台、备用灯具≥2台
	1
	批
	
	
	★应急器材必须到场

	12
	静音发电机
	≥50kW静音发电车，含燃油，备用
	1
	项
	
	
	供电容量须提前踏勘，若市电达标可核减

	本附件供应商填报合计（元，含税、含运输安装调试）

	小写与大写须一致


 
注：1.本附件共用设备为新站校区演后转场至新桥校区复用，不再重复计价，其配置标准作为本场验收依据；2.主画面视觉设计已在附件1计价，新桥场次仅按屏幕尺寸适配，不得另行全额收费；3.标注★者为核心项，不得删减或降配。
