|  |  |
| --- | --- |
| **安徽城市管理职业学院建筑构造实物实训室搬迁询价公告** |  |
| 为更好的满足实训教学需要，本院经开校区城市建设学院建筑构造实物实训室现需搬迁。按照本院采购相关规定要求，现采用询价方式采购，欢迎符合条件的供应商参加。具体要求如下：  一、采购需求  建筑构造实物实训室现在南区综合楼一楼，因场地需要更换，需搬迁至学院经开校区学生宿舍楼5号楼一楼房间内。  模型总计为6个。分别为：1、建筑结构管井实物样板2、建筑结构楼梯实物样板3、建筑结构现浇板实物样板4、建筑结构柱梁实物样板5、建筑结构填充墙实物样板6、建筑结构剪力墙实物样板。供应商应确保搬迁后实训室满足所有教学需求。  该项目预算4.8万元，供应商报价不得高于预算价。  搬迁具体清单如下：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | 序号 | | 品名 | 技术规格及配置 | | 1 | ▢建筑结构管井实物样板 | 国产定制-合肥奥轩  1、要求：砌体墙结构，内墙和外墙需抹灰，构建大小：长约1.5米\*宽约1米\*高约1.4米，样式如下图： | | 2 | ▢建筑结构楼梯实物样板 | 国产定制-合肥奥轩  1、要求：还原施工现场楼梯施工状态，混凝土浇筑一半，模板脚手架搭建状态，漏出钢筋绑扎工艺，柱、梁、板、楼梯等钢筋工艺及各构件之前钢筋搭接方法。  2、构件大小（含脚手架搭建）：长约4米\*高约1.2米\*宽约1米，样式如下图： | | 3 | ▢建筑结构现浇板实物样板 | 国产定制-合肥奥轩  1、要求：还原施工现场现浇板施工状态，模板脚手架搭建状态，漏出钢筋绑扎工艺，梁、板钢筋工艺及构件之前钢筋搭接方法。  2、构件大小（含脚手架搭建）：长约4米\*高约1.2米\*宽约4米，样式如下图： | | 4 | ▢建筑结构柱梁实物样板 | 国产定制-合肥奥轩  1、要求：还原施工现场柱梁钢筋绑扎施工状态，模板脚手架搭建状态，漏出钢筋绑扎工艺，柱、梁钢筋工艺及构件之前钢筋搭接方法。  2、构件大小（含脚手架搭建）：长约4米\*高约1.2米\*宽约1.2米，样式如下图： | | 5 | ▢建筑结构填充墙实物样板 | 国产定制-合肥奥轩  1、要求：填充墙样板包含：构造柱成品样板、窗过梁样板、窗洞留设样板、配电箱留洞样板、门抱框样板、构造柱支模样板。  2、构件大小：长约7.5米\*高约2\*宽约1.5米，墙体宽度0.2米，样式如下图： | | 6 | ▢建筑结构剪力墙实物样板 | 1、要求：还原施工现场剪力墙施工状态，模板脚手架搭建状态，漏出钢筋绑扎工艺，剪力墙钢筋工艺及构件之前钢筋搭接方法。  2、构件大小（含脚手架搭建）：长约2米\*高约1.2米\*宽约0.8米，样式如下图： |   二、综合说明  1.报价包含税金、拆卸，搬迁，安装、调试及相关耗材等一切费用。  2.供应商必须确保整个搬迁过程安全、有序，并对整个项目质量及安全负责，搬迁后质保不低于一年。  3.请各供应商于4月6日24时前将报价单(盖章)，电子材料发送到邮箱：[2003003@cua.edu.cn](mailto:2003003@cua.edu.cn)，为保障公平公正，报价单要求加密，供应商4月7日9点前将解密密码发到邮箱[2003003@cua.edu.cn](mailto:2003003@cua.edu.cn)，逾期视为自动放弃，校方统一时间解密。  4.如需勘察现场或有疑问请联系项目联系人：董老师 杨老师 电话：0551-62516167 |

三、供应商报部分

(一)营业执照（扫描件）

(二)报价单(内容可自拟)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备** | **单位** | **数量** | **单价** | **总价** | **备注** |
| **一** | **设备拆卸、包装搬运等** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **二** | **总价** |  | | | | |
|  | 本公司承诺：  1、本公司报价包含税金、拆卸，搬迁，安装、调试及相关耗材等一切费用。  2、本公司确保整个搬迁过程安全、有序，并对整个项目质量及安全负责,搬迁后质保\_\_\_\_\_\_\_年。 | | | | | |
|  | 总报价：大写金额  小写金额 | | | | | |
|  | 公司名称： (盖章)  日 期： 年 月 日  联系人： 电话： | | | | | |

说明：本报价单如有多页，每页均要加盖单位公章。

安徽城市管理职业学院

2023年4月3日