附件1 新站校区询价明细表（9月28日晚 · 约2500—3000人）
	序号
	项目名称
	规格配置
	数量
	单位
	供应商填报 单价(元)
	供应商填报 合价(元)
	备注

	一、共用设备与技术服务（一套设备，两校区转场复用；本表计入全额，附件2不再重复计价）

	1
	线阵全频音箱
	ZS-110线阵（全频）或同档次，含吊挂/堆叠件
	6
	只
	
	
	

	2
	线阵超低音箱
	ZS-110S线阵（超低）或同档
	4
	只
	
	
	

	3
	返听音箱
	ZS-M15（返听）或同档
	4
	只
	
	
	

	4
	数字调音台
	迈达斯M32 或同档（≥32路）
	1
	台
	
	
	

	5
	功率放大器
	匹配音箱阻抗及功率要求
	2
	台
	
	
	

	6
	无线手持话筒
	SHURE无线手持或同档，U段，含备用电池
	8
	只
	
	
	★新站4名主持人各1支+备用4支；新桥2名主持人各1支；严禁主持人共用轮换

	7
	无线头戴麦克风
	专业演出级U段，含腰包发射机+头戴咪头
	6
	套
	
	
	★舞蹈/小品/情景朗诵类节目必需，不得删减

	8
	音响配套线缆
	配套，满足现场使用需求
	2
	组
	
	
	

	9
	灯光控制台
	领焰Y2+NPU 或同档次控制台
	1
	台
	
	
	

	10
	光束灯
	GTB-CY600 或同档 230W/330W 光束灯
	20
	台
	
	
	★两校区开场均须有灯光秀（≥60秒），核心设备，不得删减

	11
	条形频闪
	VELLO-1400W 或同档
	9
	台
	
	
	

	12
	染色LED帕灯
	GTB-1810W 全彩LED帕灯 或同档
	24
	台
	
	
	

	13
	烟雾机
	配套，满足现场使用需求
	1
	台
	
	
	

	14
	数字直通
	配套，满足现场使用需求
	2
	台
	
	
	

	15
	灯光配套电缆
	华绍单股50平方电缆
	200
	米
	
	
	

	16
	室外高清LED主屏
	P3 室外高亮高刷（亮度≥5000nit，刷新≥1920Hz，IP65）8m×4m
	32
	㎡
	
	
	★含钢架结构、两次安装搭建、调试、拆场

	17
	室外高清LED侧屏
	P3 室外高亮高刷 4m×2m×2块
	12
	㎡
	
	
	★含两次安装搭建与拆场

	18
	视频处理器
	诺瓦K-16 视频处理器 或同档
	1
	台
	
	
	

	19
	切割灯
	鹏林CKC-V8LED切割或同档
	6
	台
	
	
	

	20
	S3视频服务器
	澜景正版s3服务器 或同档（含播放授权）
	1
	台
	
	
	

	21
	主画面视觉设计服务
	含：①主视觉KV（须融合第三届主题与建校45周年元素）；②开场灯光秀配套视频（须与灯光编程节奏匹配）；③按最终节目单制作各节目背景视频模板；④字幕条、角标、转场包装；⑤领导嘉宾姓名条、节目单版式
	1
	项
	
	
	★演出前7日交初稿、前3日定稿；修改不少于3轮且不另计费；交付可编辑源文件，知识产权归校方

	22
	专业音响师
	全程驻场：搭建调试、彩排、演出、撤场
	1
	人·场
	
	
	

	23
	专业灯光师
	全程驻场，含开场灯光秀编程
	1
	人·场
	
	
	★须提前提交灯光秀编程方案与音乐时间轴，经校方确认后执行

	24
	专业视频师
	全程驻场，负责主/侧屏画面切换与播放
	1
	人·场
	
	
	

	二、新站校区场地专属（9月28日晚）

	1
	舞台区雷亚架
	16m×7m，含立柱、拉杆、斜撑，抗风加固
	1
	项
	
	
	

	2
	面光雷亚架
	6m×6m，用于面光灯具挂装
	1
	项
	
	
	

	3
	雷亚架舞台
	16m×7m=112㎡，承重≥500kg/㎡，含舞台板、支撑、调节脚
	112
	㎡
	
	
	★舞台面宽与深度不得缩减

	4
	舞台台阶
	配套，含防滑处理
	2
	项
	
	
	

	5
	阻燃地毯
	阻燃等级B1级，舞台面及主要通道满铺
	130
	㎡
	
	
	

	6
	线槽板
	配套，满足现场走线安全
	50
	块
	
	
	

	7
	领导嘉宾席
	贵宾椅20个（含椅套）+1.8m活动桌8张（含桌布）
	1
	项
	
	
	

	8
	观众席
	红色座位550个
	
	
	
	
	

	9
	运输及二次搬运
	含设备进出场、校内二次搬运
	1
	项
	
	
	

	10
	现场技术保障
	搭建、彩排、演出、撤场全程技术驻场
	1
	项
	
	
	

	11
	备用应急器材
	有线话筒≥2支、备用控制台、备用灯具≥2台
	1
	批
	
	
	★应急器材必须到场，不得减配

	
[bookmark: _GoBack]本附件供应商填报合计（元，含税、含运输安装调试）

	小写与大写须一致


 
 
注：1.标注★者为核心项，不得删减或降配；   2.供应商填报单价×数量＝合价，合计须与报价单总价一致。
