附件：

安徽城市管理职业学院新桥校区门卫值班室家具采购项目报价表
	序号
	名称
	参数要求
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	门卫值班桌
	规格：约1800*600*760mm

1、采用优质环保三聚氰胺板（饰面人造板），甲醛释放限量等级符合GB/T39600-2021中E0级(限量值≤0.05mg/m³)的要求。所投饰面人造板具有经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的环保产品认证证书及产销监管链认证证书；报价时提供有效证书复印件。

2、封边：选用PVC封边条。

3、热熔胶：环保型热熔胶。

4、五金：采用优质家具专用五金件，符合相关技术标准。

参考图片：
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	2
	门卫值班椅
	规格：标准型； 

1、面 料：采用耐磨环保皮，摩擦色牢度（干擦、湿擦）、撕裂力符合标准；

2、海 棉：采用高弹海绵，回弹率≥60%，拉伸强度≥160KPa，伸长率≥175%;

3、脚 架：采用实木脚。 

4、油漆：采用环保面漆和底漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；

5、环保要求：所投产品具有经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的中国环保产品认证证书，认证产品包含：软体家具（四脚椅）；报价时提供有效证书复印件。
参考图片：
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	3
	长条桌
	规格：约1800*400*760mm

1、采用优质环保三聚氰胺板（饰面人造板），甲醛释放限量等级符合GB/T39600-2021中E0级(限量值≤0.05mg/m³)的要求。

2、封边：选用PVC封边条。

3、热熔胶：环保型热熔胶。

4、五金：采用优质家具专用五金件，符合相关技术标准。

参考图片：
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	4
	12门储物柜
	规格：约900*350*1800mm

1、配置：国标不低于0.5mm冷轧钢板，粉末静电喷涂,焊接牢洗除锈,锌洗磷化后粉末喷涂；防护性好附着力强；

2、喷涂：采用环保环氧树脂粉末，无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象；

3.环保要求：所投产品具有经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的中国环保产品认证证书，认证产品包含：金属家具（储物柜）；报价时提供有效证书复印件。
参考图片：
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	5
	监控电脑桌
	规格：约1200*600*760mm

1、采用优质环保三聚氰胺板（饰面人造板），甲醛释放限量等级符合GB/T39600-2021中E0级(限量值≤0.05mg/m³)的要求。

2、封边：选用PVC封边条。

3、热熔胶：环保型热熔胶。

4、五金：采用优质家具专用五金件，符合相关技术标准。

参考图片：
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	总报价：
	大写：                                       小写 ¥：        

	备注
	1、 报价单包含运送费、安装、人工等本项目涉及的所有费用。

2、 总报价最高限额7080元。

3、 本报价单包含税金。


本单位承诺，本次报价真实有效，本表传真、扫描件、PDF文件同原件具有相同效力，报价有效期10个工作日。所提供商品符合采购人的要求，商品正品全新，商品出现的一切质量问题均由本公司承担。

联系人：                              报价单位名称（盖章）：

联系电话：               
              报价日期：

